【고안의 설명】

【고안의 명칭】

통로 일체형 분리 보관 용기{Passage integrated storage container}

【기술분야】

본 고안은 식음료, 작은 부피의 음식물 및 기타 소규모 내용물의 보관 용기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 본체부의 일부인 고정회전축에 결합 된 각각의 내용물 보관 층에 다른 내용물을 보관하는 동시에 본체부 후면에 추가로 부착된 배출구 연결부를 통해 최종적으로는 하나의 배출구로 내용물을 배출하게 함으로써, 단 하나의 용기만으로 여러 개의 내용물을 보관하면서도 배출구는 통일한 구조로, 여러 종류의 식음료 및 작은 부피의 음식물 보관과 배출, 휴대의 편리성이 증대된 용기의 제공이 가능토록 한 것이다.

【고안의 배경이 되는 기술】

국가의 경제 수준 및 산업 발전과 함께 각 개인의 삶의 수준도 꾸준히 향상함에 따라 오늘날의 식사 문화는 단순히 생존을 위한 취사가 아닌 다양한 가치들이 생성되고 공존하고 있다.

또한, 다양한 매체들의 발달로 다양한 음식과 음식문화(Food culture)의 소비를 촉진하는 다양한 형태의 콘텐츠(그 예로 먹방, 쿡방 등이 있다.)가 빠르게 생산․배포되고 있다.

이에 따라, 기존에는 접할 수 없었던 다양한 음식들을 직접 소비하고 만들어 먹는 현상이 증가하며, 오늘날의 소비자들은 더 많은 종류의 원재료, 음식물 및 식음료를 구매․소유․보관하게 된다.

하지만, 각 개인의 기호와 필요에 따라 점점 늘어나는 원재료, 음식물 및 식음료 대비 각 개인의 보관 및 저장의 공간은 한정되어 있으므로, 그것들을 보관할 개별 용기들이 무한정으로 늘어날 수는 없다.

그래서 이러한 문제점을 해결하고, 보관 및 저장 공간의 활용을 극대화하고자 단일 통로로 구성된 단일(1개) 용기에 여러 개의 내용물을 보관할 수 있는 효율적인 용기가 필요한 실정이다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

(특허문헌 1) 대한민국등록실용신안공보 제20-0469862호 (고안의 명칭: 적층형 보관용기, 공고일: 2013년 11월 11일)

(특허문헌 2) 대한민국등록실용신안공보 제20-0473377 (고안의 명칭: 적층 보관이 가능한 음식물 보관용기 뚜껑, 공고일: 2014년 07월 03일)

【고안의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 고안은 식음료 및 작은 규모의 음식 재료 등을 보관하는 용기에 관한 것으로, 단일 배출 통로(배출구)로 구성된 단일(1개) 용기에 다수의 층을 배치하여 각각 다른 내용물을 분리․보관하는 동시에, 보관공간 후면에는 각 보관공간마다 개별적으로 연결되는 통로(배출구 연결부)를 배치하여 각 내용물이 각각 다른 중간 연결로를 통해 이동하는 것을 가능하게 하고, 최종적으로는 상단의 단일(1개)한 통로로 보관된 내용물이 배출되는 것을 가능토록 한다.

【과제의 해결 수단】

이를 위하여, 본 고안은 단일 배출구로 구성된 용기의 내부에 세로로 긴 원통 형태의 고정회전축을 배치하고, 개별적으로 분리 구성된 각층의 보관공간의 한 면에는 고정회전축과 결합․분리가 가능하도록 반원 형태의 고리를 부착하여, 고정회전축을 중심으로 (각층의 보관공간이) 회전이 가능한 형태로 구성하고,

각층 보관공간의 (고정회전축과 연결되는 반원 형태의) 고리가 부착된 반대쪽에는 레버가 위치하여, 레버가 밀리는 방향에 따라 각 내용물 보관 층이 앞으로 나오거나 뒤로 밀리도록 하여 보관 층에 앞으로 나올 때는 식음료 등의 내용물을 담을 수 있고, 보관 층이 뒤로 밀릴 때는 저장 공간의 측면에 부착된 (배출구마다 길이가 다른) 여러 개의 배출구가 내재한 배출구 연결부로 분리․결합되고, 최종적으로는 각층 보관공간의 상단에 위치한 배출구와 각층의 연결 배출구를 통해 보관 내용물을 용기의 외부로 배출 가능하게 한다.

【고안의 효과】

따라서 본 고안에 의하면, 세로로 긴 형태의 단일(1개) 용기에 사용자의 필요에 따라 각각의 내용물을 원하는 위치에 분리․저장하고, 원하는 내용물만 따로 배출하는 것이 가능함으로써, 여러 내용물을 보관함에도 하나의 용기를 사용하는 편리함과 이동 시에도 하나의 용기만으로 여러 개의 내용물을 휴대할 수 있는 휴대성․간편성의 이점이 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 고안에 따른 통로 일체형 분리 보관 용기의 사시도이다.

도 2는 본 고안에 따른 통로 일체형 분리 보관 용기를 위에서 본 단면도로써, 용기에 내용물을 담을 때의 보관공간의 이동 방향 및 변형 상태를 보인 예시도이다.

도 3은 본 고안에 따른 통로 일체형 분리 보관 용기를 위에서 본 단면도로써, 용기에 내용물을 배출할 때의 보관공간의 이동 방향 및 변형 상태를 보인 예시도이다.

도 4는 본 고안에 따른 통로 일체형 분리 보관 용기에 내용물이 들어가고, 나가는 경로를 한 번에 표시한 측면도이다.

【고안을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 고안에 의한 통로 일체형 분리 보관 용기의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 1은 본 고안에 따른 통로 일체형 분리 보관 용기의 각 보관공간이 원위치에 배치된 기본 상태의 사시도이다.

도 2는 본 고안에 따른 통로 일체형 분리 보관 용기를 위에서 본 단면도로써, 용기에 (3층 보관공간에) 내용물을 담을 때의 보관공간의 이동하는 방향과 용기의 변형 상태를 보인 예시도이다.

도 3은 본 고안에 따른 통로 일체형 분리 보관 용기를 위에서 본 단면도로써, 용기에 내용물을 일체형 배출구로 배출할 때의 보관공간의 이동 방향과 용기의 변형 상태를 보인 예시도이다.

도 4는 본 고안에 따른 통로 일체형 분리 보관 용기에 내용물이 들어가고 나가는 경로를 한 번에 도시한, 측면에서 본 상태도이다.

용기는 기본 뼈대와 보관공간이 결합 된 본체부(100)와 본체부(100) 측면에 분리 및 결합 가능한 배출구 연결부(200), 결합 된 본체부(100)와 배출구 연결부(200)의 상단부를 결합하여 배출 통로를 단일화하는 일체형 배출구(300)가 각각 결합하여 하나의 완성된 기본 틀(0)로 구성된 형태이다.

본체부(100)는 기본 뼈대를 중심으로 구성되는데, 이는 (같은 크기의) 4개의 원반과 4개의 원반의 가장자리 위치에 수직으로 결합 된 원통 모양의 부품(고정회전축)을 통해 원반들이 나란히 대향하는 구조이고, 각 층의 보관공간은 이 4개의 원반 사이에 배치되고, 원반에 수직으로 결합 된 부품(고정회전축)을 중심으로 회전할 수 있다.

본체부(100)의 구성은, 기본 뼈대의 일부분인 고정회전축(100a)과 1층의 1층 보관공간(110), 2층의 2층 보관공간(120), 3층의 3층 보관공간(130)이 수직으로 나란히 맞닿아 구성되어 있다.

각 층 보관공간(110, 120, 130)은 원통 형태로, 원통의 측면은 반원 형태의 고리와 레버(111, 121, 131)가 부착되어 있고, 각 층 보관공간(110, 120, 130)의 상단부는 반만 개방되어있는 형태인데, 상단부에 개방되지 않은 부분의 가장자리 한 부분에는 내용물 배출구들(110a, 120a, 130a)이 있다.

본 고안에 의한 통로 일체형 분리 보관 용기의 3층 보관공간에 식음료 및 작은 부피의 재료(소금, 설탕 등) 등의 내용물을 보관하고자 할 경우, 3층 레버(131)를 앞쪽으로 당기면 3층 보관공간은 고정회전축(100a)을 중심으로 회전 이동하면, 도 2와 같은 상태가 된다.

도 2와 같은 형태로 본체부(100) 기본 뼈대에서 일정 부분 이탈한 3층 보관공간의 개방된 공간을 통해 보관을 희망하는 내용물을 담은 후, 다시 반대로 밀어 본체부(100)의 기본 공간까지 밀면 내용물은 용기에 안정적으로 보관할 수 있다.

배출구 연결부(200)는 본체부(100) 측면에 위치하여 본체부(100)에 보관된 내용물을 (용기의 외부로) 배출하는 통로의 역할을 한다.

배출구 연결부(200)의 형태는 도 2와 도 3을 통해 묘사된 바와 같이 온전하지 않은 (반달 모양의) 원통형 형태이며, 본체부(100)의 상단과 하단부에 존재하는 구멍에 결합할 수 있는 가는 막대 형태의 부품이 상단과 하단에 위치하고, 해당 부품을 통해 본체부(100)에 분리․결합이 가능하다.

배출구 연결부(200)의 내부에는, 본체부(100) 방향으로 각기 다른 길이의 배출구가 내재 되어 있다.

배출구 연결부(200)는 1층 내용물 배출구(110a)와 연결되는 1층 연결 배출구(210), 2층 내용물 배출구(120a)와 연결되는 2층 연결 배출구(220), 3층 내용물 배출구(130a)와 연결되는 3층 연결 배출구(230)로 구성되어 있다.

3층 보관공간(130)에 저장된 내용물을 (용기의 외부로) 배출하고자 본체부(100)의 기본위치에 자리한 3층 레버(131)를 뒤로 밀면, 본체부(100) 측면에 결합 된 배출구 연결부(200)의 3층 연결 배출구(230)와 3층 보관공간(130)의 상단의 3층 내용물 배출구(130a)와 연결되어, 도 3과 같은 상태가 된다.

도 3과 같은 형태로 본체부(100) 기본 뼈대에서 이탈한 3층 보관공간(130)이 배출구 연결부(200)의 위치까지 이동하면 3층 보관공간(130)의 3층 내용물 배출구(130a)는 배출구 연결부에 내재한 3층 연결 배출구(230)와 연결되어 해당 보관공간에 보관된 내용물을 외부로 배출할 수 있는 상태가 된다.

일체형 배출구(300)는 본체부(100)와 배출구 연결부(200)가 결합 되었을 때, 두 부분을 함께 (통합) 결합하는 뚜껑의 형태이며, 최상단에는 원형의 단일한 배출구를 가지고 있다.

본체부(100)의 각층별 보관공간(110, 120, 130)에 보관된 각각의 내용물은 고정회전축(100a)을 중심으로 회전 이동하여, 본체부(100) 측면에 부착된 배출구 연결부(200) 방향으로 이동하면 배출구 연결부(200)에 내재한 각층 연결 배출구(210, 220, 230) 와 각층별 보관공간(110, 120, 130)의 상단의 내용물 배출구(110a, 120a, 130a)가 결합 되어 내용물이 외부로 배출할 수 있는 상태가 되고, 이는 최종적으로 최상단의 일체형 배출구(300)를 거쳐서 배출된다.

이상에서와같이 본 고안의 기술적 사상은 단일한 배출 통로를 가진 보관 용기에 여러 종류의 내용물을 분리하여 보관하면서도, 배출 시에는 한 개의 배출 통로만으로 용기 내의 내용물을 배출하는 것이 가능한 효율적인 보관 용기의 실시 예를 설명하기 위한 것이며, 내용물 보관 용기에 관한 다른 실시 예의 제한을 위한 것은 아니다.

또한, 본 고안에 의한 통로 일체형 분리 보관 용기는 식음료 및 재료뿐만이 아니라, 그 부피와 규모가 작아 마련된 통로로 이동할 수 있는 물질이라면 그 내용물의 보관이 가능하다.

【부호의 설명】

0 : 기본 틀

100 : 본체부

100a : 고정회전축

110 : 1층 보관공간

110a : 1층 내용물 배출구

111 : 1층 레버

120 : 2층 보관공간

120a : 2층 내용물 배출구

121 : 2층 레버

130 : 3층 보관공간

130a : 3층 내용물 배출구

131 : 3층 레버

200 : 배출구 연결부

210 : 1층 연결 배출구

220 : 2층 연결 배출구

230 : 3층 연결 배출구

300 : 일체형 배출구

【청구범위】

【청구항 1】

분리된 공간에 내용물을 개별적으로 보관하면서도 단일한 배출 통로로 내용물을 배출하는 내용물 보관 용기에 있어서,

용기의 전체 구성인 기본 틀(0)은 본체부(100), 배출구 연결부(200), 일체형 배출구(300)로 구성된 각 부분이 결합 된 형태로,

본체부(100)의 핵심 구성인 각층 보관공간과 분리․결합이 가능한 원통 막대 모양의 고정회전축(100a)과;

고정회전축(100a)에 각각 결합 된,

1층 보관공간(110)과 1층 회전 레버(111) 및 1층 내용물 배출구(110a),

2층 보관공간(120)과 2층 회전 레버(121) 및 2층 내용물 배출구(120a),

3층 보관공간(130)과 3층 회전 레버(131) 및 3층 내용물 배출구(130a)로

구성된 (1층, 2층, 3층) 보관장소와;

본체부(100)의 측면에 부착되어, 각층의 회전 레버(111, 121, 131)의 이동 방향에 따라 위치가 바뀌는 층별 내용물 배출구(110a, 120a, 130a)와 각각 연결되면, 일체형 배출구(300)까지 내용물을 전달하는 중간 연결 통로인 1층 배출구 연결부(210), 2층 배출구 연결부(220), 3층 배출구 연결부(230)와 해당 부분 전체를 총칭하는 배출구 연결부(200); 및

외부에서 유입되어 본체부(100)로 보관된 내용물을 배출구 연결부(200)를 통해 기본 틀(0)의 외부로 배출하는 단일 통로인 일체형 배출구(300)로;

구성되는 것을 특징으로 하는 통로 일체형 분리 보관 용기.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

배출구 연결부(200)에 내재한 각층 연결 배출구(210, 220, 230)는 배출구 연결부(200)로부터 분리․결합이 가능한 구조로, 사용자의 편의에 따라 각 연결 배출구를 분리하여 세척 및 각층 배출구의 위치를 재배열하는 것이 가능한 것을 특징으로 하는 통로 일체형 분리 보관 용기.

【청구항 3】

분리된 공간에 내용물을 개별적으로 보관하면서도 단일한 배출 통로로 내용물을 배출하는 내용물 보관 용기에 있어서,

너비(W)와 깊이(D)가 규격화된 본체부(100) 기본 뼈대의 층(Floor)을 다르게 생산․구성하여, 사용자의 편의에 따라 원하는 층(Floor)과 해당 층과 같은 수의 배출구가 구비된 배출구 연결부(200)를 결합하여, 여러 층(n층)으로 구성된 단일 통로의 분리 보관 용기를 사용하는 것을 특징으로 하는 통로 일체형 분리 보관 용기.

【요약서】

【요약】

본 고안은 하나의 출입구를 가진 원통형 용기에 여러 층으로 구성된 보관공간을 세로로 나란히 결합하여 사용자의 필요와 목적에 따라 각각의 층별로 다른 내용물을 보관하고, 내용물을 배출할 시에는 용기 보관공간의 뒤쪽에 부착된 배출구 연결부로 배출을 희망하는 내용물이 담긴 해당 층을 결합하여, 종국적으로 용기 상단의 일체형 배출구로 해당 내용물만 개별적으로 배출시키는 통로 일체형의 보관 용기에 관한 것이다.

【대표도】

【도면】

【도 1】

【도 2】

【도 3】

【도 4】