특허

명칭(가칭):자동 벽 스쿼트

등 자동, 다리 수동 벽 스쿼트 운동기구 (발판고정형)

동작설명 : 아래 그림1과 같이 두 다리를 앞으로 내민 상태에서 콘솔을 조작하여 그림2 처럼

자세를 만든 후 운동을 시작.

구성품 설명

높이조절 리프트

- 칼럼(재료:알루미늄 등)에 리니어 액츄에이터 모터를 넣어 상하 이동이 가능한 기구

모터컨트롤러

- 콘솔의 명령을 받아 모터를 실제로 작동시키는 전기전자회로부

고정발판

- 벽 스쿼트 동작이 가능하도록 충분히 넓고, 길이를 가진 발판

등받이

- 벽 스쿼트 동작중 기댈수 있도록 등을 받쳐주는 부분

콘솔

- 모터컨트롤러와 통신으로 데이터를 주고받으며 프로그램 동작, 설정, 알림,

스위치(터치 등) 작동을 할 수 있는 장치

작동설명

- 콘솔을 통하여 스쿼트 운동의 각도, 시간, 연속운동 횟수 등을 설정가능

- 콘솔을 통하여 1회 운동 후 휴식시간 설정가능

- 콘솔을 통하여 현재 스쿼트 운동시간, 횟수 등을 표시

- 콘솔을 통하여 시작을 할 수 있으며, 비상정지를 할 수 있다.

- 리니어 모터에 위,아래에 리미트 스위치를 장착하여 리프트칼럼의 최대, 최저 높이를

제한한다.

- 리니어 모터에 홀센서를 장착하여 현재 리프트칼럼의 위치를 확인 할 수 있다.

- 고정형 발판은 운동시 미끄러지지 않도록 제작한다.

2. 등, 다리 자동 벽 스쿼트 (발판 이동형)

발판이동형 동작설명

그림 3과 같이 이동발판위에 다리를 놓고 높이조절 리프트에 연결된 등받이에 등을

기대어 콘솔을 조작하여 그림4와 같이 만들어 운동을 시작한다.

다리의 각도는 콘솔에서 설정 가능하다.

구성품 설명

높이조절 리프트

- 칼럼(재료:알루미늄 등)에 리니어 액츄에이터 모터를 넣어 상하 이동이 가능한 기구

다리조절 리프트

- 칼럼(재료:알루미늄 등)에 리니어 액츄에이터 모터를 넣어 앞뒤 이동이 가능한 기구

모터컨트롤러

- 콘솔의 명령을 받아 모터를 실제로 작동시키는 전기전자회로부

이동발판

- 벽 스쿼트 동작이 가능하도록 충분히 넓고, 길이를 가진 발판

- 다리조절 리프트위에 놓여져 앞뒤 이동을 할 수 있다.

등받이

- 벽 스쿼트 동작중 기댈수 있도록 등을 받쳐주는 부분

콘솔

- 모터컨트롤러와 통신으로 데이터를 주고받으며 프로그램 동작, 설정, 알림,

스위치(터치 등) 작동을 할 수 있는 장치

작동설명

- 콘솔을 통하여 스쿼트 운동의 각도, 시간, 연속운동 횟수 등을 설정가능

- 콘솔을 통하여 1회 운동 후 휴식시간 설정가능

- 콘솔을 통하여 현재 스쿼트 운동시간, 횟수 등을 표시

- 콘솔을 통하여 시작을 할 수 있으며, 비상정지를 할 수 있다.

- 리니어 모터에 위,아래에 리미트 스위치를 장착하여 리프트칼럼의 최대, 최저 높이를

제한한다.

- 리니어 모터에 위,아래에 리미트 스위치를 장착하여 리프트칼럼의 최대, 최저 앞뒤 길이를

제한한다.

- 리니어 모터에 홀센서를 장착하여 현재 리프트칼럼의 위치를 확인 할 수 있다.

- 이동형 발판은 운동시 미끄러지지 않도록 제작한다.

3. 운동효과

- 허벅지 강화 효과

- 혈압강하 효과

4. 종래의 기술

- 벽에 기대어 운동하였음

- 스쿼트 운동자세를 잡기위한 사전동작이 번거로움.

5. 종래의 기술에 비해 장점

- 자동으로 운동시간, 휴식시간을 설정하여 타이머등을 보며 운동했던 이전방식보다

운동에만 집중할 있다.

- 콘솔을 통하여 원하는 다리각도로 조절 할 수 있다.

- 자신의 운동 데이터를 체계적으로 관리할 수 있다.