발명제안서

1.발명의 명칭:100%여과하는 집진기

2.발명을 착안하게 된 이유:기존의 여과 집진기는 50% 여과를 하지 못하여 개선버전으로 만들면 좋을 것 같아 착안함.

3.간단한 스케치

4.기존의 기술:공장,도장부스등에서 나온 오염물질이 첫 번째 백필터를 거쳐 먼지제거 두 번째 활성탄을 거쳐 냄새제거를 합니다.

기존에 있는 집진기는 백필터의 구조상 활성탄으로 가는 바람이 위에만 집중적으로 모여 활성탄의 활용도가 30%채 사용하지 못하며 백필터는 위에 부분은 빈공간으로 되어있어 여과를 못하고 있습니다.

5.제안 기술:1.기존의 있는 백필터의 위치를 가로로 눕혀 설치함.-백필터의 위치가 가로로 눕혀지면 백필터의 개수도 늘어나 보다더 여과를 할수 있음.

2.기존의 있는 가벽을 없애고 철망으로 설치함.-기존의 있는 가벽은 바람의 방향을 방해하여 활성탄으로 가는 바람이 집중적으로 한곳에만 가는 단점이 있음.반면 철망은 미쳐 거르지못한 먼지를 한번 거르고 바람의 방향을 바꾸지 않음.

3.활성탄함에 스크류기어 설치함.-기존에 있던 활성탄함은 활성탄을 교체함에 있어 20%는 바닥에 있어 긁어내지못해 교체를 못함 하지만 스크류기어를 설치하면 경사를 지게하여 100%교체 가능함.