PCT 해외권리화(특허/실용신안) 계획서

종래기술 및 문제점

<그림5>특허 디자인 참고예시		<그림6> 특허 20-2021-0003995	<그림7> 특허 20-2022-0000307
출처:특허정보넷 카프리스
관련특허번호(상품명)	20-2021-0003995(기능성 클린 슬리퍼) 20-2022-0000307(기능성 클린 슬리퍼)
특허내용 요약	슬리퍼의 바닥부 저면에 벨크로를 부착하여, 벨크로 걸레의 상기 저면에 벨크로가 부착되어 걸레를 탈부착하여 사용.

기존 특허 상품의 슬리퍼 재질이 가벼운 천 혹은 패브릭 소재로 제작되어 걸레를

달아도 가벼운 점에서 용이하긴 하나 천 자체의 내구성의 문제로 인해 오염물을

닦았을 때 슬리퍼 자체에도 오염물이 묻어 지저분해보이며, 내구성 또한 오래가지

못하는 것을 볼 수 있음.

또한 오염물을 닦는 걸레 또한 1~2회 사용 후 손으로 세척하는 부분에 대해 번거로움과

소비자들의 불만족스러운 부분이 있음.

출원 예정 특허(실용신안) 기술 개요

1) 발명의 목적

본 특허내용은 청소용 슬리퍼에 관한 것으로 보다 상세하게는 청소용 슬리퍼에 일회용

청소포를 부착하여 사용하는 것으로 기존 시장에서 판매하고 있는 청소용 슬리퍼는

대부분 극세사 재질로 제작되는 점에서 오염된 걸레를 씻어야 하는 번거로움을 일회용

청소포를 활용하여 보완하였으며, 기존 천슬리퍼 자체의 가볍지만 내구성이 떨어지는

부분에 대해 EVA 재질로 보완하고자 제작됨.

또한 제작된 청소용 슬리퍼를 사용했을 때 청소포가 밀리거나 얼룩이 잘 닦이지

않는 일이 발생하지 않도록 최적화된 청소포에 대한 기술에 대한 기술에 대한 것을

해외권리화(특허/실용실안) 보호를 받고자 함.

2) 발명의 기술구성

- 규격(가로×세로×높이), 무게 : 30x25x10, 300g내외

- 용  도 : 청소용품

- 기술분야 : 1회용 청소포와 슬리퍼를 결합한 위생적인 ‘청소용 슬리퍼’

- 악세사리 구성 : 본품 외 탈부착 패드, 일회용 청소포등

- 제작방법(판금, 진공성형, 알루미늄 압출 등) : EVA 성형

신청 기술의 도면

【 도1 】 (※ 도면의 간략한 설명 기재할 것)

실내용 슬리퍼에 사이에 (건식·습식)청소포를 결합하는 방식을

적용하여 디자인 제작 및 테스트 중에 있음.

슬리퍼 부직포 방식 : 신발 모양의 부직포를 개발하는 방식

돌기 구조 방식 : 슬리퍼의 바닥을 돌기 구조로 만들어 청소포를 부착할 수 있도록 제품 개발

【 도2 】

<건식 청소포>

일반 청소포보다 15% 두꺼운 원단 사용 제품 사이에서

빠지지 않도록 함.

빗살무늬형 패턴 원단과 정전기 유도 코팅기술로 털, 머리카락,

먼지까지 깔끔하게 제거할 수 있음.

<습식 청소포>

- 일반 기존의 청소포 제품에 비해 함수량을 증가해 미세먼지와,

찌든 때를 효과적으로 사용 가능함

- 100% 극세사 원단으로 미세먼지까지 효과적으로 제거 가능 함.

유해물질 무첨가하여 안심하고 사용할 수 있는 제품임.